**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ТЕЛЕВІЗОР З ДІАГОНАЛЛЮ ЕКРАНУ 43"

ТА LED-ПІДСВІЧУВАННЯМ

**MTV-4332LTA2**

****

- Вбудований цифровий тюнер підтримує DVB-T2/DVB-T/DVB-C

- Відкладений перегляд (Time Shift)

- Електронний телегід (EPG)

- Відеорекордер (PVR)

- Мультимедійний програвач

- NICAM стерео

- Російськомовне меню

- Телетекст

- Операційна система ANDROID 4.4

- Двохядерний процесор

- Wifi і Ethernet

**ЗМІСТ**

[Заходи безпеки 3](#_TOC_250006)

Введення 4

Кнопки і роз`єми на корпусі ТВ 6

[Підключення 7](#_TOC_250005)

Пульт ДУ 8

[Основне меню ТВ 10](#_TOC_250004)

Відтворення файлів з USB………………….…………………………………………………………….18

[Підключення карти умовного доступу Cl 18](#_TOC_250003)

Smart TV 19

[Можливі непооладки та способи їх усунення 22](#_TOC_250002)

Технічні характеристики…………………………………………………………………………………...23

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

1. Перед початком експлуатації пристрою ретельно ознайомтеся з даною Інструкцією з експлуатації.
2. Збережіть Інструкцію з експлуатації для подальшого звернення до неї.
3. Дотримуйтеся всіх заходів безпеки.
4. Слідуйте рекомендаціям Інструкції з експлуатації.
5. Не використовуйте прилад поряд з водою

Не допускайте потрапляння на прилад рідини. Не встановлюйте на прилад ємкості, що наповнені водою.

1. Очищуйте прилад лише сухою тканиною.
2. Не перекривайте вентиляційні отвори корпусу. Виконуйте установку згідно рекомендаціям виробника.
3. Не встановлюйте прилад поряд з різними джерелами тепла, наприклад, підсилювачем, колорифером, плитою або іншими подібними пристроями.
4. Не допускайте перегинання і затискання дроту, особливо в місцях виходу дроту з приладу і з`єднання дроту з вилкою.
5. Перед грозою або, якщо Ви не плануєте використовувати прилад довгий період, від`єднайте мережевий шнур від розетки живлення і штекер антени від телевізору.
6. Звертайтесь лише до кваліфікованих спеціалістів сертифікованого спеціалізованого сервісного центру у випадку:
* якщо прилад, мережевий шнур або вилка пошкоджені;
* якщо на прилад або в середину нього потрапила рідина;
* якщо прилад піддався впливу дощу або вологи;
* якщо прилад упустили або він не працює нормально.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **УВАГА!** |
| Ризик ураження електричним струмом**НЕ ВІДКРИВАТИ!** |
| **УВАГА:** Якщо виникла несправність, для уникнення ураження електричним струмом, не намагайтеся розібрати телевізор або усунути несправність самостйіно.Звертайтеся за допомогою в сертифіковані спеціалізовані сервісні центри.  |

**Транспортування, зберігання і реалізація**

****

- У разі різких перепадів температури або вологості всередині пристрою може утворитися конденсат, що може призвести до короткого замикання. Витримайте пристрій перед використанням при кімнатній температурі протягом 2-х годин.

- Використовуйте заводську упаковку для захисту пристрою від бруду, подряпин та пошкоджень при транспортуванні.

- Захищайте пристрій від прямого впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів.

- Не розміщуйте прилад поблизу джерела тепла або опалення.

- Тримайте пристрій в недоступному для дітей місці.

- Дотримутесь температурного режиму від 20°С до +50°С.

**ВВЕДЕННЯ**

Дякуємо Вам за купівлю телевізора торгової марки MYSTERY. Перед початком експлуатації апарату уважно ознайомтеся з даною Інструкцією. Збережіть інструкцію для звернення до неї в майбутньому.

**УВАГА!**

Функції, що стосуються цифрового телемовлення, діють тільки в тих регіонах, в яких ведеться цифрове ефірне мовлення DVB-T, DVB-T2 або забезпечується доступ до сумісного з цифровим кабельного мовлення DVB-C, причому деякі з цих функцій можуть бути недоступні, а правильний прийом сигналу стандарту DVB-C може бути забезпечений не для всіх провайдерів кабельного телемовлення.

**УСТАНОВКА**

Установіть телевізор на плоску поверхню, залишивши мінімум по 10 см вільного простору з кожної сторони і не менше 30 см зверху.



Телевізор підключається до джерела змінного струму 100-240 В, 50/60 Гц. Ні в якому випадку не приєднуйте телевізор до інших джерел живлення або до джерела постійного струму.

Установіть телевізор в кімнаті так, щоб пряме освітлення не потрапляло на екран.

Повна відсутність освітлення під час перегляду телевізора призводить до перевтоми очей. Для комфортного перегляду рекомендовано м`яке непряме освітлення.

**Установка телевізора на підставки**

Перед тим, як використовувати телевізор, установіть підставки.

Покладіть телевізор екраном вниз на стіл, попередньо підклавши під нього будь-який м`який матеріал. Прикріпіть настільні підставки до телевізора і зафіксуйте їх за допомогою гвинтів з комплекту.

**Монтаж телевізора на стіну**

Перед тим, як монтувати телевізор на стіну, необхідно демонтувати підставки (якщо були раніше встановлені). Покладіть телевізор екраном вниз на стіл, попередньо поклавши під нього будь-який м`який матеріал.

Сумістіть установочний настінний кронштейн з отворами на задній кришці телевізора і закріпіть його чотирма гвинтами (кронштейн не входить в комплект поставки).

**Попередження!**

Для вашої безпеки при використанні настінних кронштейнів враховуйте номінальну вагу приладу, вказану в розділі Технічні характеристики.

# КОМПЛЕКТАЦІЯ

РК-телевізор…….................................... ...1шт.

Пульт дистанційного управління….. ..... ..1 шт. Батарейка живлення (лужна)

типу ААА для ПДУ……………….............. 2 шт.

Настільна підставка… ...............................2шт

Інструкція з експлуатації з гарантійним талоном……………………..........................1шт.

Гвинти для кріплення підставки до телевізора…….... ………………….1 комплект

Індивідуальна пакувальна тара..………………........................ 1 комплект

Кабель-перехідник…………………….…..1 шт



1.**VOL+/-** кнопки збільшення/зменшення рівня гучності. В режимі меню VOL+ вибір пункту меню, VOL- повернення до попереднього пункту.

2.**СН+/-** кнопки переходу до попереднього/ наступного каналу. В режимі меню використовуються для переходу до наступного/попереднього пункту/параметру меню.

3.**MENU** кнопка виведення на екран ТВ меню.

4.**SOURCE** кнопка вибору джерела сигналу.

5. кнопка включення / виключення живлення.

**РОЗ`ЄМИ НА КОРПУСІ ТВ**

1.ANT 75 – роз`єм для ТВ антени.

2.PC AUDIO INPUT – вхід для аудіоосигналу з ПК.

3.VGA – вхід для відеосигналу з ПК.

4.Cl – слот для CAM-модуля.

5.Y/Pb/Pr – компонентний відеовхід.

6.USB - USB роз’єм.

7.AC IN – шнур живлення.

8.Earphone – роз’єм для підключення навушників

9.Rj45 – Ethernet роз’єм для підключення до мережі Інтернет в режимі Smart TV.

10.INPUT VIDEO – композитний відеовхід.

11.INPUT L,R – аудіо входи (лівий, правий)

12.HDMI 1, HDMMI 2, HDMI 3 – цифрові входи для інтерфейсу високої роздільної здатності.

13.COAXIAL – коаксіальний цифровий аудіо вихід.



**ПІДКЛЮЧЕННЯ**

**З`єднання з антеною**



Для приймання ТВ програм необхідно підключитися до сигналу одного з джерел:

* зовнішня антена
* мережа кабельного ТВ

# В цих випадках кабель від антени або ТВ мережі повинен підключатися до роз’єму ANT75 Ом на задній стінці телевізора.

**З`єднання з аудіо/відео устаткуванням**



**УСТАНОВКА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ**

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку.

2. Установіть дві батареї типу ААА (1,5 В) у відповідності із вказаною полярністю.

3. Закрийте батарейний відсік. Якщо пульт ДУ починає працювати нестабільно, замініть батарейки на нові.

***Примітка:***

1.Рекомендована алкалинова батарея.

2.Вийміть батареї, якщо термін служби батареї закінчився або пульт ДУ не буде використовуватися тривалий час.

**ПУЛЬТ ДУ**



1.  Кнопка включення/виключення телевізора («чекающий» або «робочий» режими).

2.**LIST** Кнопка виведення на екран списку каналів.

3.**P.MODE** – Кнопка вибору режиму зображення.

4.**VOL +/-** Кнопки збільшення/зменшення рівня гучності.

5.**GUIDE** – Кнопка запуску електронної телепрограми EPG (дана функція доступна тільки для цифрових каналів).

6.**MENU** – Кнопка виведення на екран ТВ.

7.  Кнопки переміщення по меню.

**ENTER** – кнопка підтвердження вибору.

8.**EXIT** – Кнопка виходу з меню.

9.C**ANCELL**/  - Після вибору сторінки в режимі телетексту може знадобитися деякий час, перед тим, як сторінка буде доступна. Натиснення на дану кнопку здійснює повернення в режим ТВ. Після того, як потрібна сторінка буде знайдена, у верхній частині екрану з`явиться номер сторінки. Натисніть на кнопку CANCELL для повернення в режим телетексту і перегляду даної сторінки/Кнопка початку відтворення файлу.

10.**INDEX/** ◄◄ - Кнопка запиту сторінки індексів в режимі телетексту/Кнопка прискореного відтворення файлу в зворотному напрямку.

11.**SUB.PG/ ӏ**◄◄ - Кнопка відображення під сторінки телетексту/Кнопка переходу до попереднього файлу.

12.**CAP** – Кнопка створення скріншоту екрану. Отримане зображення буде збережено в пам`яті телевізора в папці Pictures/Screenshots.

13.**FAV** – Кнопка виведення на екран списку улюблених каналів.

14.  - Кнопка миттєвого вимкнення звуку. При повторному натисненні кнопки  звук увімкнеться.

15.**0-9** Кнопки з цифрами. Для вибору номеру каналу, що переглядається,

натисніть необхідні кнопки з цифрами.

16.  - Кнопка повернення до попередньо перглянутого каналу.

17.**S.MODE** – Кнопка вибору режиму звуку.

18.**SLEEP** – Кнопка установки часу автоматичного вимкнення ТВ.

19.**MTS** – Кнопка вибору формату звуку.

20.**CH +/-** Кнопка перходу до наступного/попереднього каналу.

21.**ASPECT** – Кнопка зміни формату (співвідношення сторін) зображення.

22.**REC** - Кнопка початку запису (при умові підключення USB фле-носія до телевізора). USB-носій повинен бути відформатованим в файловій системі FAV/FAT 32.

23.**HOME** – Кнопка переходу в режим Smart TV. В режимі Smart TV повернення до головного меню.

24.**SOURCE** – Кнопка вибору джерела сигналу.

25.**DISPLAY** – Кнопка виведення на дисплей інформації про поточний канал.

26.**Кнопки зеленого /червоного /синього /жовтого кольорів** – Кнопки управління телетекстом. Кнопки також можуть виконувати додаткові функції у відповідності зі своїм кольором та підказкам на екрані.

27.**TTX** – Кнопка включення/виключеня режиму телетексту/Кнопка прискореного перегляду файлу.

28.**MIX** – Кнопка накладання телетексту зверху зображення переглянутого каналу/Кнопка зупинки відтворення файлу.

29.**REVEAL**  - Кнопка відображення прихованої інформації телетексту/Кнопка переходу до наступного файлу.

 30.**TV/RADIO** - Кнопка переключення між режимами ТВ і Радіо.

31.**SUBTITLE** – нопка виведення на екран субтитрів (якщо вони доступні).

32.**HOLD/REFRESH** – Кнопка включення або виключення режиму утримання поточної сторінки телетексту/Кнопка оновлення сторінки.

33.**SIZE/MOUSE** – Кнопка виведення на екран збільшеної або зменшеної частини сторінки в режимі телетексту/Кнопка відображення курсору на екрані телевізора.

**ОСНОВНЕ МЕНЮ ТВ**

**ВИБІР ДЖЕРЕЛА СИГНАЛУ**



Нотисніть кнопку **SOURCE** на пульті ДУ для відображення меню вибору джерела сигналу.

Оберіть бажане джерело, натискаючи кнопки ▲/▼. Натисніть кнопку **ENTER** для підтвердження вибору.

Для виходу з меню натисніть кнопку **EXIT.**

**НАЛАШТУВАННЯ КАНАЛІВ**

Натисніть на кнопку **MENU** для входу в головне меню.

****

Потім натисніть на кнопку ►для входу в меню налаштування каналів.

За допомогою кнопок ▲/▼ оберіть необхідний параметр. Натисніть кнопку **ENTER**/► для підтвердження вибору. Натисніть кнопки ▲/▼/ **ENTER** для налаштування обраного параметру. Натисніть на кнопку **MENU** для повернення до попереднього меню.

**Пункти меню «НАЛАШТУВАННЯ КАНАЛІВ»**

* **Автопошук**

****

У даному розділі меню Ви можете виконати автоматичний пошук каналів: **ATV** (аналогове телебачення), **DTV** (цифрове телебачення), **DTV+ATV** (цифрове і аналогове телебачення).

При виборі режиму **ATV** телевізор виконає пошук тільки аналогових каналів.

При виборі режиму **DTV** телевізор виконає пошук тільки цифрових каналів. Перед початком пошуку необхідно обрати чи буде увімкнена функція LCN. При включенні даної функції всі знайдені канали будуть впорядковані згідно порядковим номерам, що передаються мовником і після налаштування буде недоступна функція упорядкування каналів вручну. Якщо Ви бажаєте налаштувати знайдені канали в необхідному Вам порядку, то перед пошуком вимкніть функцію LCN.

При виборі режима **DTV+ATV** телевізор виконає пошук, як цифрових, так і аналогових каналів. Перед початком пошуку необхідно обрати чи буде включена функція LCN. В процесі пошуку на екрані буде відображатися кількість знайдених цифрових, аналогових каналів, радіостанцій та даних.

* **Ручний пошук** **ATV**

В даному розділі меню Ви можете виконати ручний пошук аналогових каналів.



Оберіть номер збереженого каналу, систему кольору, звукову систему і виконайте пошук каналів за частотою.

* **Ручний пошук DTV**

В даному розділі меню Ви можете виконати ручний пошук цифрових каналів.



Оберіть номер каналу та натисніть пошук. В результаті пошуку на екрані відобразиться кількість знайдених каналів, а також сила і якість прийнятого сигналу.

При виборі в якості типу DTV DVB-C (кабельне телебачення) також необхідно буде налаштувати модуляцію та швидкість передачі даних.

* **Тип DTV**

У даному розділі оберіть тип цифрового телемовлення. **DVB-Т** – цифрове телемовлення у форматі DVB-Т/ DVB-Т2. **DVB-C** – кабельне телемовлення (для прийому необхідно використати карту умовного доступу CL, детальніше див. ст.18).

* **Країна**

Оберіть країну.

* **Cl інформація**

В цьому розділі міститься інформація про карту умовного доступу Cl. Дана функція доступна при наявності Cl - карти в режимі DVB-C. Детальніше див. ст.18.

* **Інформація про DTV**

В цьому розділі міститься детальна інформація про прийнятий сигнал. Дана функція доступна тільки в режимі цифрового мовлення.

* **Телегід EPG**

****

При виборі даного розділу на екрані відобразиться електронний телегід EPG. Він дає інформацію про поточні та наступні передачі, що транслюються на каналі (при умові, що дана інформація передається в сигналі). Також він дозволяє записати нагадування про перемикання телевізора на потрібну програму в певний час та день. Для вибору дати користуйтеся кнопками  , для установки нагадування кольоровою кнопкою синього кольору, для перегляду і редагування списку нагадувань кольоровою кнопкою жовтою кнопкою

Дана функція доступна тільки в режимі цифрового мовлення.

* **Редактор програм**

В даному розділі Ви можете відредагувати список збережених каналів.

****

Використовуйте **кольорові кнопки** для редагування списку каналів.

За допомогою кнопок ▲/▼ виділіть канал, який Ви бажаєте видалити, перемістити або пропустити. Натисніть на **кнопку червоного кольору** для видалення каналу, **кнопку синього кольору** для пропуску каналу. Для переміщення обраного каналу на потрібну позицію натисніть на **кнопку жовтого кольору**, потім за допомогою кнопок ▲/▼ перемістіть канал в потрібне Вам місце і знову натисніть на **кнопку жовтого кольору**.

Переміщення цифрових каналів доступно, якщо при пошуку каналів функція LCN була вимкнена.

Для додавання каналів в список улюблених натисніть на кнопку **FAV**. Для наступного доступу до списку улюблених каналів під час перегляду ТВ натисніть на кнопку **FAV**.

В режимі аналогового мовлення доступна функція перейменування каналів – **кнопка зеленого кольору.**

**НАЛАШТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ**

Натисніть на кнопку **MENU** для входу в головне меню. За допомогою кнопок ▲/▼ оберіть даний пункт меню, потім натисніть на кнопку ► для входу в меню.



За допомогою кнопок ▲/▼ оберть необхідний параметр. Навтисніть кнопку **ENTER/**► для підтвердження вибору. Натисніть кнопки ▲/▼/ **ENTER** для налаштування вибраного параметру. Натисніть на кнопку **MENU** для повернення до попереднього меню.

**Пункти меню «НАЛАШТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ»**

* **Режим зображення**

В даному розділі Ви можете обрати один з фіксованих режимів зображення. В режимі **«Користувач»** можна вручну налаштувати параметри: контрастність, яскравість, чіткість, насиченість та рівень підсвічування. У бідь-який момент перегляду ТВ вибір режиму може бути також виконаний натисненням кнопки **P.MODE** на пульті ДУ.

* **Температура кольору**

В даному розділі Ви можете налаштувати температуру кольору зображення. Вибір здійснюється з наступних режимів: нейтральна, холодна, тепла.

* **Формат**

В даному розділі Ви можете обрати співвідношення сторін зображення. Вибір здійснюється з наступних форматів**: 16:9, 4:3, Автоматичний, Zoom 1, Zoom 2.**

* **Шумозаглушення**

В даному режимі Ви можете активувати систему зниження шумів на зображенні. Вибір здійснюється з наступних режимів: вимкнено, слабке, сильне, середнє, сильне.

* **Режим зображення ПК**

Даний пункт меню з`являється тільки при підключенні комп’ютера до ТВ і виборі в якості сигналу VGA. В даному розділі Ви можете налаштувати параметри виведеного з комп’ютера зображення вручну або виконати автоматичне налаштування.

**НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ**

Натисніть на кнопку **MENU** для входу в головне меню. За допомогою кнопок ▲/▼ оберіть даний пункт меню, потім натисніть на кнопку ► для входу в меню.



За допомогою кнопок ▲/▼ оберіть необхідний параметр. Натисніть кнопку **ENTER/**► для підтвердження вибору. Натисніть кнопки ▲/▼/ **ENTER** для налаштування вибраного параметру. Натисніть на кнопку **MENU** для повернення до попереднього меню.

**Пункти меню «НАЛАШТУВАННЯ ЗВУКУ»**

* **Режим звуку**

В даному розділі Ви можете вибрати один з фіксованх режимів звучання. В режимі **«Користувач»** можна вручну налаштувати тембр звуку. В будь-який момент перегляду ТВ вибір режиму може бути також виконаний натисненням кнопки **S.MODE** на пульті ДУ.

* **Баланс**

Налаштування балансу звучання лівого і правого динаміка.

* **Автогучність**

Автомачтине регулювання рівня гучності.

* **Для слабкочуючих**

В даному розділі Ви можете активувати режим для слабкочуючих. Він дозволяє відображати на екрані субтитри. Дана функція повинна підтримуватися мовцем і доступна тільки для цифрового телебачення.

* **Об`ємний звук**

В даному розділі Ви можете активувати режим об`ємного звучання.

* Вихід SPDIF

Налаштування формату цифрового аудіо виходу (ст.6, поз.13)

* **Тільки звук**

Даний режим дозволяє залишити увімкненим тільки звук, вимкнувши при цьому зображення на екрані. Для повернення до звичайного режиму перегляду необхідно натиснути будь-яку кнопку ПДУ.

**ЧАС**

Натисніть кнопку **MENU** для входу в головне меню. За допомогою кнопок ▲/▼ оберіть даний пункт меню, потім натисніть кнопку ► для входу в меню.

 

За допомогою кнопок ▲/▼ оберіть необхідний параметр. Натисніть кнопку **ENTER/**► для підтвердження вибору. Натисніть кнопки ▲/▼/ **ENTER** для налаштування обраного параметру.Натисніть кнопку **MENU** для повернення до попереднього меню.

**Пункти меню «ЧАС»**

* **Дата та час**

В даному розділі відображаються поточні дата та час. Налаштування дати та часу можна виконати в режимі **Smart TV**, натиснувши кнопку **HOME**, зайдіть в розділ **Налаштування/Система** і оберіть розділ Час і Дата. Перевіряйте правильність поточного часу і дати перед використанням функції таймеру, а також установці нагадування на перемикання каналів.

* **Таймер вимкнення**

В даному розділі Ви можете активувати таймер вимкнення. Установіть потрібний час, за якого телевізор у певний заданий час з робочого режиму перейде в режим очікування. Перед установкою таймера перевірте правильність поточного часу встановленого в телевізорі.

* **Таймер включення**

В даному розділі Ви можете активувати таймер включення. Установіть потрібний час, за якого телевізор з режиму очікування перейде в робочий режим. Перед установкою таймера перевірте правильність поточного часу, встановленого в телевізорі.

* **Автовимкнення**

В даному розділі Ви можете активувати таймер авто вимкнення. Установіть час через який телевізор із робочого режиму перейде в режим очікування за відсутності команд.

* **Таймер сну**

В даному розділі Ви можете активувати таймер сну. Установіть час через який телевізор із робочого режиму перейде в режим очікування.

**НАЛАШТУВАННЯ**

Натисніть кнопку **MENU** для входу в головне меню. За допомогою кнопок ▲/▼ оберіть даний пункт меню, потім натисніть кнопку ► для входу в меню.

****

За допомогою кнопок ▲/▼ оберіть необхідний параметр. Натисніть кнопку **ENTER/**► для підтвердження вибору. Натисніть кнопки ▲/▼/ **ENTER** для налаштування обраного параметру.Натисніть кнопку **MENU** для повернення до попереднього меню.

**Пункти меню «НАЛАШТУВАННЯ»**

* **Час показу меню**

В даному розділі Ви можете налаштувати час відображення меню на екрані у випадку відсутності команд з ПДУ. У випадку вибору пункту Завжди, меню буде відображатися до тих пір, поки вихід з нього не буде здійснений послідовним натисненням кнопки **MENU** або **EXIT.**

* **Синій екран**

При включенні даної опції, у випадку відсутності сигналу, телевізор відобразить синій екран.

* **Мова телетексту**

В даному розділі Ви можете обрати мову відображення телетексту.

* **HDMI CEC**

В даному розділі можна налаштувати функції управління пристроями, підключеними по HDMI.

* **Режим магазину**

При включенні цього режиму в лівій частині ерану телевізора відобразиться рекламний банер.

* **Відеорекордер PVR**

В даному розділі здійснюється управління підключеним до телевізора USB-носієм для наступного запису ТВ програм.

Ви можете вибрати один з підключених USB носіїв, від форматувати його (всі дані з носія будуть видалені), а також протестувати його швидкість. В розділі **Записи** можна переглянути зроблені раніше записи, а також видалити непотрібні.

*Примітка:*

Для запису програм з ТВ ефіру USB носій повинен бути відформатований в файловій системі FAT/FAT32. Запис ТВ програм можливий тільки в режимі DTV (цифрове телебачення).

* **Блокування**

В даному розділі Ви можете встановити заборону на перегляд певних каналів та телепередач. Для входу в розділ необхідно ввести пароль (за замовченням 0000), а потім увімкнути меню блокувань. В меню Ви можете задати новий пароль, вибрати канали, для перегляду яких буде необхідно ввести пароль, а також встановити вікове обмеження на перегляд телепередач (даний режим доступний тільки для цифрового телемовлення і програм, що підтримують дану функцію).

* **Домашній режим**

Вибір режиму роботи телевізора.

* **Мова звуку**

В даному розділі Ви можете вибрати мову аудіо супроводу телепередач для слабкобачащих. Дана функція доступна тільки для цифрового телебачення і повинна підтримуватися мовцем.

* **Мова субтитрів**

В даному розділі Ви можете обрати мову субтитрів. Дана функція доступна тільки для цифрового телебачення і повинна підтримуватися мовцем.

* **Скидання налаштувань**

Оберіть даний пункт для повернення до заводських налаштувань. Повне скидання всіх налаштувань і видалення знайдених каналів можна зробити, зайшовши в режим **Smart TV** в розділі **Налаштування**.

**ВІДТВОРЕННЯ ФАЙЛІВ З USB**

Для перегляду зроблених записів з ТВ ефіру зайдіть в головне меню, в розділі меню **НАЛАШТУВАННЯ** оберіть пункт **Відеорекордер PVR**. В підменю оберіть розділ Записи. На екрані відобразиться вікно програвача. В цьому вікні Ви можете переглядати записи, сортувати і видаляти непотрібні.

*Примітка:*

Для запису програм з ТВ ефіру USB носій повинен бути відформатований в файловій системі FAT/FAT32. Відформатувати носій можна в розділі **Відеорекордер PVR** головного меню, обравши пункт **Формат.** Запис ТВ програм можливий тільки в режимі DTV (цифрове телебачення).

Для перегляду мультимедійних файлів різних форматів з USB-носія необхідно зайти в режим **Smart TV**. Для цього натисніть кнопку **HOME** на ПДУ або кнопку **EXIT** і у вікні, що зявилося, підтвердіть вихід з поточного режиму. В меню режиму **Smart TV** оберіть розділ **Файли**, потім оберіть USB-носій з якого бажаєте відтворити файли. На екрані відобразиться вміст USB-носія. Оберіть необхідний файл і натисніть кнопку **ENTER** на ПДУ.

*Примітка:*

Для перегляду файлів з USB-носія, він повинен бути відформатований в файловій системі FAT/FAT32.

**ПІДКЛЮЧЕННЯ КАРТИ УМОВНОГО ДОСТУПУ Cl**

З`єднайте САМ-модуль з картою умовного доступу до роз’єму Cl (ст..6, поз.4) для підключення модулю умовного доступу. В розділі меню **КАНАЛ** активується функція Cl інформація.

В розділі меню **Тип DTV** оберіть режим DVB-C. Виконайте пошук каналів в ручному або автоматичному режимі.

*Примітка:*

САМ-модуль з картою умовного доступу Cl можна придбати у місцевого постачальника послуг цифрового кабельного мовлення, а також отримати у нього інформацію про використання карти Cl. При виникненні труднощів при роботі з картою Cl – зверніться до служби сервісу.

**Установка модуля умовного доступу**

**УВАГА**!

Вимкніь телевізор перед тим, як встановлювати модуль у слот загального інтерфейсу.

* Для прийому кодованих цифрових станцій в слот Cl телевізора повинні бути встановлені модуль загального інтерфейсу (модуль Cl) і смарт-карта.
* Модуль Cl і смарт-карта не входять в комплект поставки.
* Зазвичай їх можна придбати у дилерів.

**Установка модуля CI в слот CI**

Обережно вставте модуль CI в слот CI стороною з контактами вперед. Логотип на

модулі CI повинен бути направлений назовні з задньої сторони телевізора. Не застосовуйте надмірних зусиль. Переконайтеся, що при установці модуль не згинається**.**



**Установка смарт-карти в модуль CI**

Вставте карту в модуль СІ таким чином, щоб схема з позолоченими контактами була звернена до боку модуля CI з логотипом постачальника. Зверніть увагу на напрямок стрілки, надрукованої на карті.

.

**SMART TV**

**Загальні відомості**

Телевізор MYSTERY володіє режимом **Smart TV,** що працює під управлінням операційної системи **Android 4.4.** Для входу в режим необхідно натиснути кнопку **HOME** на ПДУ або кнопку **EXIT** і у вікні, що зявилося, підтвердити вихід з поточного режиму.

Окрім ПДУ для навігації по меню можна використовувати бездротову мишку, сумісну з платформою Android, бездротову міні-клавіатуру ( в коплект не входить).

*Примітка:*

Пульт з комплекту поставки дозволяє здійснювати навігацію і управління основними функціями, але може бути несумісний зі сторонніми додатками.

Для підключення зовнішніх USB-носіїв в режимі Smart TV скористайтеся входом USB (ст..6, поз.6). Також до цього входу можна підключити USB-розгалужувач, який дозволить одночасно підключати кілька USB пристроїв.

*Примітка:*

Виробник не гарантує сумісність телевізора з усіма типами USB-розгалужувачів. Слід пам'ятати, що сумарний струм споживання всіх підключених USB-пристроїв не повинен перевищувати 500 mА.

Для пошуку і встановлення додатків скористайтесь сервісом **Play Маркет**. Для користування сервісом Play Маркет необхідне створення аккаунта (облікового запису) Google (або використання вже наявного).

**УВАГА!**

Виробник не несе відповідальності за наслідки встановлення корисувачем додатку як з сервіса **Play Маркет**, так і з інших джерел.

*Примітка:*

Для користування сервісом **Play Market**, а також для роботи більшості програм необхідне підключення до мережі Інтернет

**Технічні характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основні характеристики | Процессор | AMR Cortex A53 Dual Core 1.3 Ghz |
| Операційна система | Android 4.4 |
| Оперативна пам`ять | 1 GB DDR3 |
| Вбудована пам`ять | 8GB\* (розширюється зовнішніми USB носіями) |
| Підключення | Вбудований WiFi | 802.11 b/g/n |
| Ethernet | LAN RJ-45 |
| USB | USB 2.0 х 2 шт. |

\* Користувачу доступний менший об'єм, так як частину вбудованої пам`яті займає операційна система і встановлені додатки.

**МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Можливі несправності** | **Спосіб усунення** |
| **Зображення** | **Звук** |
| Брижі | Шум | Перевірте правильність підключення, установки і напрямку антени. |
| Подвійне зображення | Нормальний звук | Перевірте правильність підключення, установки і напрямку антени |
| Зовнішні перешкоди | Шум | Перешкоди від електроннго обладнання, авто- мобілю, мотоцикла, лампи денного світла. |
| Нормальне зображення | Відсутній звук | Перевірте рівень гучності, чи вимкнена функція **MUTE**, чи правильно налаштований стандарт звуку. |
| Відсутнє зображення | Відсутній звук | Перевірте чи підключений мережевий шнур до джерела живлення, чи правильно встановлені яскравість та звук, чи увімкнений телевізор. Натисніть кнопку **STANDBY** на ПДК. |
| Чорно-біле зображення | Нормальний звук | Перевітре правильність установки системи кольору.  |
| Відсутнє зображення, перешкоди, брижі | Нормальний звук | Перевірте точне (ручне) налаштування каналу.  |
| Чорно-біле зображення | Шум | Перевірте правильність установки системи кольору і звуку. |

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Діагональ екрану | 43 дюйми |
| Роздільна здатність | 1920х1080 |
| Формат екрану | 16:9 |
| Розмір ТВ з підставкою | 968х606х212 мм |
| Отвори кріплення VESA | 200х200 мм |
| Маса телевізора | 8 кг |
| Напруга живлення | 100-240 Вт, 50 Гц |
| Споживана потужність | 80 Вт |
| Клас захисту | ІІ |
| Аудіовихід | 2х10 Вт |

**Роз`єми для підключення**

|  |  |
| --- | --- |
| Антенний вхід | 1 |
| Аудіовхід (стерео) | 1 |
| Композитний відеовхід | 1 |
| HDMI вхід | 3 |
| VGA вхід | 1 |
| Аудіовхід РС | 1 |
| USB вхід | 2 |
| Коаксіальний цифровий аудіо вихід | 1 |
| Роз`єм для підключення навушників | 1 |
| CL-слот | 1 |
| Компонентний відеовхід | 1 |
| Ethernet | 1 |

Відповідно до проведеної політики постійного вдосконалення технічних характеристик та дизайну, можливе внесення змін без попереднього повідомлення.

Прилад зібраний з сучасних і безпечних матеріалів. Після закінчення терміну служби, щоб уникнути можливого заподіяння шкоди життю, здоров’ю, його майну або навколишньому середовищу, прилад повинен бути утилізований окремо від побутових відходів відповідно до правил утилізації відходів у вашому регіоні.

Повідомляємо, що все пакування даного приладу не призначене для вторинного пакування та зберігання в ній ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Термін служби - 5 років, за умови, що виріб використовується у суворій відповідності до цієї інструкції по експлуатації.

**ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА**

**Єдина довідкова служба:**

тел.044-227-07-12

service@mystery.ua

Додаткову інформацію про гарантійний та після гарантійний ремонт Ви можете отримати за місцем придбання виробу або на сайті [www.mystery.ua](http://www.mystery.ua)

Виробник: МІСТЕРІ ЕЛЕКТРОНІКС ПТЕ ЛІМІТЕД

Румс 2006-8, 20/Ф,Ту Чайначем Ексчейндж Скуере,

338 Кінгс Роад, Ноз Пойнт,

Гонконг, Китай

Зроблено в Китаї



Імпортер:

ТОВ “СТУДІЯ”САУНД”

03039, м.Київ, провулок Руслана Лужевського, будинок 14, офіс 6.

Не містить шкідливих речовин.