ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**ММС-1432**

ЕЛЕКТРИЧНИЙ МІКСЕР







Дякуємо вам за покупку продукції, що випускається під торгівельною маркою MYSTERY.

Ми раді запропонувати Вам виріб,розроблений у відповідності з високими вимогами до якості та функціональності. Ми впевнені, що Ви будете задоволені, що придбали нашу продукцію

Перед початком використання приладу уважно прочитайте інструкцію, в якій міститься важлива інформація, яка стосується вашої безпеки, а ткож рекомендації правильного використання приладу та догляду за ним.

Зберігайте зправжню інструкцію, використовуйте її в якості довідкового матеріалу при подальшому використанні приладу.

Опис приладу

1. Кнопка вилучення насадок

2. Перемикач швидкості

3. Корпус

4. Насадка для яєць,крема,пюре

5. Насадка для тіста



Вказівки з техніки безпеки:

1. Перед першим включенням перевірте чи відповідає робоча напруга приладу напрузі в електромережі.
2. Будьте особливо уважними, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями. Вони ні в якому разі не повинні самостійно користуватися побутовим приладом, а тільки під наглядом.
3. Даний електроприлад призначений тільки для побутового використання. Для використання комерційних чи промислових цілей прилад не призначений.
4. Використовуйте лише ті насадки, які входять в комплект міксера.
5. По закінченні використання, при установці або знятті насадок, чищенні приладу або перед довгою паузою завжди відключайте його від мережі
6. Забороняється використовувати несправний прилад. Ремонт має проводитись тільки кваліфікованими спеціалістами сервісного центру
7. Не занурюйте прилад і мережевий шнур у воду або інші рідини.
8. Для уникнення ураження електричним струмом та загоряння, не занурюйте корпус з електродвигуном у воду або інші рідини. Якщо прилад упав у воду:

* Не торкайтеся корпусу міксера і води;
* Негайно від`єднайте шнур живлення від електромережі, тільки після цього можна вийняти прилад з води.
* Зверніться в авторизований сервісний центр для його огляду або ремонту.

1. Забороняється використовувати прилад з пошкодженим мережевим шнуром або виделкою. Щоб запобігти винекнення небезпечної ситуації зверніться в спеціалізований сервісний центр.
2. Забороняється торкатися до насадок які обертаються. Для уникнення травм будьте обережні: під час роботи бережіть пальці, волосся та одяг від дотику з деталями, які обертаються.
3. Не вставляйте в міксер насадки різних типів одночасно (наприклад, один вінчик для збивання та насадку для розмішування тіста).
4. Забороняється використовувати прилад поза приміщенням. Використовувати лише в житлових зонах.
5. Перед першим використанням ретельно вимийте всі деталі, які торкаються продуктів.
6. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь. Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте і ні на що не намотуйте його.
7. Перевезення та реалізацію приладу здійснюйте в заводскій упаковці, яка оберігає його від пошкоджень під час транспортування.
8. Запакований прилад можна транспортувати усіма видами закритого транспорту при температурі не нижче 20 С при захисті його від прямого впливу атмосферних опадів, пилу і від механічних пошкоджень.
9. Прилад зібраний із сучасних та безпечних матеріалів. Після закінчення терміну служби, для уникнення можливого заподіяння шкоди життю, здоров`ю споживача, його майну або навколишньому середовищу, прилад має бути утилізованим окремо від побутових відходів у відповідності з правилами по утилізації відходів у вашому регіоні

Транспортування, зберігання і реалізація

-У випадку різких перепадів температури або вологості всередині приладу може утворитися конденсат, що може привести до короткого замикання. Витримайте прилад перед використанням в кімнатній температурі протягом 2-х годин.

- Використовуйте заводську упаковку для захисту приладу від бруду, ударів, подряпин та пошкоджень під час транспортування.

- Захищайте прилад від прямого впливу атмосферних опадів та прямих сонячних променів.

- Не розміщуйте прилад поблизу джерел тепла або опалення.

- Тримайте прилад в недоступному для дітей місці.

- Зберігайте температурний режим від -20 С до +50С.

Використання міксера

1. Вставте в міксер вінчик або насадку для тіста. Притримуючи міксер за рукоятку однією рукою, другою – вставте вінчик (насадки) в отвір з нижнього боку міксера до клацання. Можливо треба буде повернути трохи вінчик (насадку) в процесі установки. Виступи на валах насадок повинні співпасти з отвором на дні міксера.
2. Підключіть шнур живлення до електромережі.
3. Помістіть продукти у відповідний пластиковий, скляний чи металевий посуд
4. Помістіть вінчик для збивання або насадки для замішування тіста в продукти. Для включення міксера поверніть перемикач швидкостей праворуч
5. Оберіть необхідну швидкість, встановіть перемикач в положення «1» - «5»
6. Після закінчення роботи, встановіть перемикач швидкостей в положення «0»
7. Відключіть міксер від мережі.
8. Для вилучення насадок натисніть кнопку викиду насадок.

*Попередження:*

Тривалість безперервної роботи не повинна перевищувати 5 хвилин, після чого необхідно робити перерив на декілька хвилин для охолодження електродвигуна.

Чищення міксера

1. Перед чищенням міксера відключіть його від мережі.
2. Корпус міксера протріть вологою тканиною, потім витріть насухо.
3. Для очищення вінчиків та насадок для збивання тіста помістіть їх в теплу воду з миючим засобом або в посудомийку. Потім всі частини міксера витріть насухо.
4. Забороняється використовувати для чищення міксера абразивні засоби для чищення, металеві щітки та мочалки, а також – органічні розчинники.
5. Рекомендується проводити чищення міксера зразу після закінчення використання – це зробить чистку більш легкою.

Види продуктів і рекомендовані швидкості

|  |  |
| --- | --- |
| Швидкість | Рекомендується |
| 1 | Це стартова швидкість для сухих продуктів, таких, як мука, масло |
| 2 | Найкраща швидкість для жирних продуктів, також для соусів |
| 3 | Для змішування тіста, для випічки та бісквітів |
| 4 | Для збивання масла і цукру, кремів, десертів і т.п. |
| 5 | Для збивання вершків, сухого молока, білків, жирів і т.п |

Слід враховувати, що це лише рекомендації. Обрана вами швидкість може залежати від розміру тарілки/чаші, кількості інгредієнтів, які змішуються і ваших особистих вподобань.

Модель……………………………………………………………....ММС-1432

Номінальна працююча напруга…………………………………220-240В перемінного току

Частота живильної мережі……………………………………….50Гц

Номінальна потужність…………………………………………...250Вт

Примітка:

Відповідно до проведеної політики постійного вдосконалення технічних характеристик і дизайну, можливе внесення змін без попереднього повідомлення.

Прилад зібраний із сучасних та безпечних матеріалів. Після закінчення терміну служби, для уникнення можливого заподіяння шкоди життю, здоров`ю споживача, його майну або навколишньому середовищу, прилад має бути утилізований окремо від побутових відходів у відповідності з правилами по утилізації відходів у вашому регіоні

Повідомляємо, що вся упаковка даного приладу НЕ призначена для вторинної упаковки або зберігання в ній ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Термін служби – 5 років, за умови, що виріб використовується в суворій відповідності до цієї інструкції з експлуатації.

**ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА**

**Єдина довідкова служба:**

тел.044-227-07-12

[service@mystery.ua](mailto:service@mystery.ua)

Додаткову інформацію про гарантійний та після гарантійний ремонт Ви можете отримати за місцем придбання виробу або на сайті [www.mystery.ua](http://www.mystery.ua)

Виробник:

МІСТЕРІ ЕЛЕКТРОНІКС ПТЕ ЛІМІТЕД

Румс 2006-8, 20/Ф,Ту Чайначем Ексчейндж Скуере,

338 Кінгс Роад, Ноз Пойнт,

Гонконг, Китай

Зроблено в Китаї



Гарантійний термін: 1 рік

Не містить шкідливих речовин

Дата виготовлення: 05.2017 р